# 术语定义

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **变更说明** | **作者** |
| 2016/04/09 | 1.0 | 文档创建 | 李晨光 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

１、包工包料：是装修公司对业主的居室装修进行全面责任承包的一种施工方法。适用于中高档家庭装修，其优越性在于设计、施工、管理服务一体化，责任与质量得到保证。

２、包工不包料：是指主要材料由业主自行购买或提供，装修施工方面由装修公司承担。这种方法一般运用小户型或改造家庭装修，其优点是可以节省材料价差。

３、玻璃钢：一种用玻璃纤维或玻璃纤维织品与合成树脂制成的材料,具有耐腐蚀、坚硬、不导电、质量轻等特点。

４、玻璃砖：是用高温将玻璃软化，压入模型中制成，具有耐压、抗冲击、耐腐蚀、隔音、隔热、防火、透明度高、装饰效果好等特点，被誉为“透光墙壁”,常用于室内隔断。

５、 玻化抛光砖：由陶土与石英砂等烧制而成，然后用磨具打磨光亮，表面如镜面般透亮光滑，砖面与砖体成一色，砖体更坚实、耐磨、吸水率低，铺设出的效果能与天然大理石相媲美，是陶瓷砖中最优秀的一族。

６、 不锈钢：是一种干净、明亮、耐用的金属材料。

７、采光：是指一个房间光线的明暗程度。分人工采光和自然采光。

８、彩色玻璃：在原料中加入金属氧化物可生产出透明的彩色玻璃，适用于建筑物外墙面的门窗装饰等。

９、朝向：建筑物与东西方向轴线的相对位置。一般的说，房屋座北朝南比较好。

１０、纯羊毛地毯：是一种高档装饰地毯。但它不尽人之外是易污难洗、易产生水渍现象、不耐磨损、易受虫蛀，并且其价格相对要高，适用于豪宅、宾馆、写字楼的地面装修。

１１、顶棚：即天花。楼板装饰层，是室内装饰中最能体现整体效果的部位，是实用性和观赏性的统一体。

１２、吊顶：又叫吊顶顶棚，是现代室内装饰使用最为广泛的顶棚形式。它通过面板悬吊固定在顶板下面，在楼板、屋面板与顶棚之间留有一定距离，形成一个空间，起到美观、保温、隔热、吸声等作用。

１３、地毯：是一种铺在地上的纺织装饰品。人们用不同色彩、不同质地的纤维编织成各种图案、色彩名异的织物，像一幅幅美丽的图画，把它铺放在沙发间，卧床边和一切主人喜欢停留坐卧的地方，它厚厚的软软的、给家带来温暖的感觉。地毯从原料上分纯毛、混纺与化纤三种。

１４、地爬壁：目前国内市场上新近推出一种名称为“地爬壁”的瓷砖产品，它是地面和墙壁一体组合瓷砖系列产品，“地爬壁”是业内的惯称。这种组合瓷砖的地砖和壁砖采用相同的材料、相仿的纹理和相近的颜色，地砖和壁砖互相映衬，浑为一体，好像藤蔓从地上爬到墙壁，所以就有了这个形象化的名称。

１５、电线：通常客厅布线为7支路线：包括插座电源线（4~6平方毫米铜线）；照明线2.5平方毫米铜线）、空调线（4平方毫米铜线）、电视线（馈线）、音响线（1.5平方毫米铜线）、电话线（4芯护套线）、对讲器或门铃线（可选用4芯护套线，备用2芯）。卧室设5支路线：包括插座电源线、照明线、空调线、电视馈线、电话线。书房设6支路线：包括插座电源线、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线。餐厅设3支路线：包括插座电源线、照明线、空调线。厨房设2路支线：插座电源线（4平方毫米线）、照明线。卫生间设3支路线：插座电源线（4~6平方毫米为宜）、照明线、电话线。

１６、多彩内墙乳胶漆：以丙烯酸酯合成树脂乳液（或其他合成树脂乳液）为粘结料，用水稀释加工而成，它不含有机溶剂，安全、无毒、无味、无公害，被称为“绿色涂料”。

１７、大理石和花岗岩：都是从天然岩石体中开采出来，经过加工成块或板材，再经过粗磨、细磨、抛光、打蜡等工序，加工成的不同质感的高级装饰材料。

１８、地面砖：就是用作铺筑地面的板状陶瓷建筑材料。其具有耐磨性好、强度大、硬度高、抗冲击、不易起尘。

１９、仿石涂料：又称真石漆，是当代高级水溶性内外墙面涂料之一，是以天然石材经特殊工艺加工而成，具有质感逼真、风格厚重的效果。

２０、复合木地板：复合木地板又分为强化地板和实木复合地板，且主要是指强化地板。强化地板是将废旧木制品打磨成屑，然后经高温高压成型，具有很强防水性能的一种密度极高的复合板结构；地板表面的三氧化二铝涂层的合成处理，使产品增强了耐磨、阻燃性及耐久性，再印上各种木纹，酷似实木地板，具有耐磨、耐高温、耐腐蚀的特点，不易变形，易于保养，铺设方便，价格也比实木地板要低得多。又被称为“绿色地板”，一般具有10~15年的正常寿命。

２１、隔墙：将室内空间完全隔开的轻质墙。

２２、隔断：将室内空间半分隔的屏风、帷幕等。

２３、格栅式吊顶：是以木材做框架，中间镶嵌磨砂玻璃，顶内安装光源的一种特殊平板吊顶方式，但外部造型比平板吊顶显得生动、活泼。

２４、挂镜线：又称“画镜线”。钉在居室四周墙壁上部的水平木条，用来悬挂镜框或画幅等。

 ２５、钢化玻璃：钢化玻璃是将平板玻璃加到一定温度后迅速冷却，或用化学方法进行钢化处理的玻璃。经钢化处理的玻璃透明的性能不受影响，而使其抗冲击、抗弯、耐温度急变性能大大加强，强度比平板玻璃高4~6倍；而且破碎后碎片不带尖锐的棱角，安全性能好。但钢化玻璃不能切割磨削，边角不能碰击。

２６、固定家具：在家庭装修中，凡是由装饰公司现场制作、安装后不能移动的家具。

２７、花墙：附有各种漏空花饰的墙体。

２８、混凝土：工程中一般指以水泥、石子、砂和水，按比例配制经硬化而成的人造石材，常用于建筑结构中。

２９、化纤地毯：化纤地毯虽没有羊毛地毯的弹性和抗静电性能那么好，但它不受虫蛀、不发霉且清洁方便，若选用面层绒毛长的大地毯，不仅有很好的耐磨性能而且价格也有绝对

的优势，由此一来一般家庭用化纤地毯比较划算。在发达国家地毯市场中占据了80%以上份额。

３０、建筑涂料：指涂在建筑物或建筑构件表面，并能与建筑物或构件表面材料很好粘连，形成完整保护膜的材料。可分为内墙涂料和外墙涂料。如常用的乳胶漆仿瓷属于内墙涂料。

３１、夹丝玻璃：夹丝玻璃是指在玻璃成型过程中将金属丝或丝网直接压入玻璃板中而制得的平板玻璃。

３２、胶合板：又称作夹板。将一定规格的单板配叠成规定的层数，每一层的木纹向必须纵横交错，再经加热后制成的一种人造板材。有天然木材的质感。胶合板的层数应为奇数，按胶合板的层数可分为三夹板、五夹板、七夹板、九夹板，最常用的是三夹板和五夹板；按厚度分为2.7、3.0、3.5、4.0、4.0、5.5、6.0……9.0……（mm），通常也叫3厘板、5厘板、9厘板……。胶合板的主要特点：板材幅面大，易于加工，适应性强，板面平整，吸湿变形小，避免了木材开裂、翘曲等缺陷。

３３、楼地面：是底层地面和楼层地面的总称。

３４、龙骨：是装饰中面层与底层之间的承重骨架，有吊顶龙骨、墙裙龙骨、木地板龙骨。

３５、梁：指处于一定空间以承受屋盖、楼板、墙体等所具有荷载的构件。

３６、铝合金天花板：是由铝合金薄板经冲压成形，具有质轻、色泽明快、外形美观、安装简便的优点，在顶棚装修中使用最广泛。

３７、铝塑板：是采用铝合金板经喷涂或烤漆加工而成，具极强的耐火耐湿耐腐蚀耐光照等性能，且色彩多样，特别适用于恒热恒湿、日晒雨淋的环境。产品多用于室内厅房、卫生间、浴室、公共场所走廊等天棚及间壁墙装饰。

３８、镭射玻璃：也叫光栅玻璃。玻璃经特殊处理后，在背面能出现全息或其它光栅。在光线照射下能产生艳丽的光彩，且随角度不同会有变化。成本高，但装饰性很强。

３９、漏电：电线线路破皮、损伤或者开关无防护引起的现象，如短路。

４０、绿色住宅：包含的内容不仅仅是人们常说的绿化率，还包括对生态平衡的维护、对各种自然资源的节约和充分利用。

４１、木结构变形：因木材尚未风干或者接缝方法不对，底层潮湿或漏水而引起的鼓胀、翘起、开裂现象。（木门、木窗、木地板、木墙裙等）

４２、磨砂玻璃：又称毛玻璃。由平板玻璃表面用机械喷砂或手工研磨等方法制成。表面粗糙，能透光但不透视，多用于卫生间、浴室等门窗。

４３、木装饰线条：是选用质硬、材质较好的木材，经过干燥处理后用机械加工而成，在室内装饰中，主要起固定、连接、加强装饰面的作用。

４４、内墙面砖：就是用瓷土或优质陶土经低温烧制而成。其表面平整、光滑、不易沾污、耐水耐腐蚀，容易清洗，多用于浴室、卫生间、厨房的墙面、台面等。

４５、平板吊顶：用塑料面板、石膏板、金属板和平板作为吊顶面板的吊顶形式。

４６、普通平板玻璃：厚度有2~12mm，透光度很高，可能过日光的80%以上。密度为2500~2600kg/立方米，耐酸能力强，但不耐碱。

４７、墙面：墙体的饰面层，具有保护、装饰美观墙面的作用。

４８、千思板：是一种环保型绿色建材。它由热固性树脂与植物纤维混合而成，面层由特殊树脂经EBC双电子束曲线加工而成。其特点有：抗撞击、易清洗、防潮防火，耐腐蚀，是室内外装饰的理想材料。

４９、“七通一平”：指路通、上水通、雨污水通、电力通、通讯通、煤气通、热力通和土地平整。

５０、软墙裙：是以人造草、织锦缎、仿粗花昵等软质面料、内衬泡沫塑料、矿棉等材料覆盖普通硬质木墙裙上而成。

５１、乳胶漆：是一种安全无毒的环保性水性涂料，具有遮盖力强、色泽柔和持久、易施工、易清洗等特点。一般分为内墙乳胶漆和外墙乳胶漆两种。也可根据装饰的光泽效果分为无光、亚光、半光、丝光和有光等类型。

５２、生态概念：即环保概念，生态住宅一般要求环境优美、绿化覆盖率高、噪音污染小、有节水节能装置等，居住起来宽敞、明亮、宁静、舒适。

５３、饰面构造：在墙、柱、梁、板等构件上覆盖一层面层，起美化保护作用。

５４、实木地板：是由天然木材加工而成。具有原始、古朴、高贵、自然宜人的特性，以及保温、吸音还有温暖柔和、脚感好等优点，在回归自然的的浪潮下，使用木地板装饰居室的家庭也越来越多。目前市场上销售的主要有柚木、柞木、楸木、水曲柳、桦木等材质。在选择木地板时，不要被漂亮的名字迷惑，有些标着“樱桃木”、“枫木”、“花梨木”、“紫金柚”等贵重材质的木地板价格却不高，很吸引人。就拿“樱桃木”来说吧，国产的樱桃基本不成材，市场上真正的“樱桃木”是美国等地进口的，价格不菲。如果卖得很便宜，一定就是被商家冠以“樱桃木”、“枫木”的“桦木”。

５５、实木门：选用天然木材如红松、柞木、榉木、铁杉等做原料，边框与门板皆是实心木材，非常结实耐用，而且木材天然的纹理极具装饰效果，所以应是家庭门扇的首选。具有防虫蛀，整体无裂变，古朴自然，美观大方，坚固耐用，稳定不变形的特点。

 ５６、塑钢门：最大的优点是它结实耐用，而且还带有门框，安装极为方便，还可以与窗户一起配套定做，最适于做阳台门和卫生间、厨房的门。

５７、水泥标号：是用以表示水泥强高的等级。如525#比425#强度高。

５８、渗水：指水从屋面、墙面或地面的细小缝隙中透过的现象。主要是由于没有做防潮、防水处理或防潮、防水处理不合格而引起的。

 ５９、室内外高差：自室外地面至室内底层地面之垂直距离。

６０、设计沟通：是指业主与设计师，相互配合沟通的一种双方互动的关系，以求在设计中做出最佳的方案。

 ６１、 设计变更：主要有两种情况：一是业主原因，如因为对原设计考虑不周，理解不透，或因为产生了新的想法，或因为功能、选材的变化而产生种种变更。二是装修公司设计的图纸与现场实际情况之差异而产生变更。少量变更应该属于设计与施工过程中的正常情况。

６２、“三通一平”：通常是指施工现场达到路通、水通、电通和场地平整。

６３、踢板：又称踢面板。是楼梯踏步的竖板。

６４、踏板：又称踏面板。是楼梯踏步的横板。

６５、踢脚板：又称踢脚线、裙脚。房屋室内墙脚与楼、地板面交接处的墙面装修的线脚。

６６、凸窗：凸出墙外的窗。

６７、陶瓷锦砖：俗称为“马赛克”。采用优质瓷土，经磨细、脱水、干燥等工序后入室焙烧而成，具有质地坚实，经久耐用，花色繁多等特点。

６８、天然花岗石：是一种天然石材。具有结构细密，性质坚硬，耐酸、耐腐、耐磨、吸水性小，抗压强度高，耐冻性强，耐久性好（一般的耐用年限为75~200年）的特点。其缺点是自重大，硬度大，质脆，耐火性差。一般用于各类建筑物的地面装饰。但使用前需经过放射性检测合格才行，否则会对人造成危害。

６９、天然大理石：是一种天然石材。具有花纹品种繁多、色泽鲜艳、石质细腻、抗压性强、吸水率小、耐腐蚀、耐磨、耐久性好、不变形等特点。但它硬度较低，抗风能力差，不宜用于建筑物外墙面和其他露天部位的装饰。使用前还需经过放射性检测合格后才能使用。

７０、屋面补漏工程：指为解除屋面漏水而进行的修缮项目。如屋面查补、整修、重补防水层等。

７１、玄关：房屋进门到客厅中间的小空间。

７２、项目认定：就是如业主和装修公司共同进行实地考察，通过考察由装修公司辅助业主将装修想法条理化。也就是要弄清楚哪些地方需要装修，而那些地方可以不要或简单或复杂，要弄明白。不然的话浪费人力、物力不说，还与业主的真实想法相去甚远，造成不必要的纠纷。

７３、油漆色差：因为调漆的色剂量不同，油漆的涂刷遍数不同，油漆的浓度不同引起的颜色不均匀现象。

７４、油漆“掉眼泪”：油漆浓度太大，涂刷时间间隙不足而引起的油漆下流现象。

７５、油漆“反面”：不同各类油漆的混合。

 ７６、油漆“反白”：油漆表面水气太重的现象，比如在潮湿季节快速施工容易引起这种现象

７７、 油漆“起泡”：因稀释剂的调配出现偏差。

７８、 压花玻璃：又称花纹玻璃或滚花玻璃。其表面凹凸不平，使光线不规则折射，具有透光不透视的特点。

７９、 装饰工程监理：指为了保证装饰工程的质量而进行的监督工作。

８０、隐蔽工程：包括预埋件的设置、隐蔽管线等电器工程和上下水管道、热水管道等管道工程，应注意做好隐蔽工程记录。

８１、柱面：柱的面层，具有保护柱体、改善室内环境作用，公共建筑大厅的柱一般用大理石、抛光砖等贴面。